16 – Bit Subtraction

PROGRAM-6

LHLD 2050

XCHG

LHLD 2052

MOV A,E

SUB L

STA 2054

MOV A,D

SBB H

STA 2055

HLT

**INPUT & Output**

